Punto Hasta

Mât de jardin avec tige télescopique, idéal pour éclairer les zones résidentielles telles que les bancs et les tables d'extérieur. Convient également à une utilisation en extérieur avec une protection IP65 et une installation au sol. Large choix de températures de couleur et de finitions. Installation mobile ou fixe. Fourni également avec une fiche et un traitement « Bordo Mare » idéal pour les installations dans des endroits présentant un risque accru de corrosion. Fourni avec 5 m de câble H05RN-F 2x1 (longueur du câble à partir de la tête du produit). Le produit est disponible en deux configurations : Punto Hasta, la version standard à profil linéaire, et Punto Hasta R, à profil calandré. Alimentation lampe E14 opale. Diffuseur en verre blanc brillant. Hauteur modulable de 1,20 m à 3 m environ pour une polyvalence d'installation maximale. Le corps du produit est en aluminium moulé sous pression ; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et à la peinture à base de résines polyester stabilisées aux rayons UV. Les bases de support sont fournies en acier peint. Boulonnerie en acier inoxydable A4. <strong>Lampe LED E14 fournie en 4000K (N), 3000K (3) ou 2700K (2) incluse. Aucun risque photobiologique dans des conditions normales d'utilisation ; groupe de risque RG0 exempt (EN62471).</strong>

<strong>BOULE EN PLASTIQUE :</strong> Ajoutez un P à la fin du code sélectionné, qui inclut la couleur de la LED, pour que le produit soit livré avec une boule en plastique opale blanche opaque IK07.
Ampoule à intensité variable, dimensions maximales : 80 mm, Ø 45 mm.