Punto Piantana

Lampadaire de jardin avec mât en aluminium, idéal pour éclairer les zones résidentielles intérieures ou extérieures. Convient également à une utilisation extérieure avec protection, IP65 et installation au sol. Large choix de températures de couleur et de finitions. Installation mobile. Fourni également avec une fiche et un traitement « Bord de mer » idéal pour les installations dans des endroits à risque accru de corrosion. Fourni avec 3 m de câble H05RN-F 2x1 (longueur du câble à partir de la tête du produit). Alimentation lampe E14 opale. Diffuseur en verre blanc brillant. Hauteur 120 cm. Le corps du produit est en aluminium moulé sous pression ; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et à la peinture à base de résines polyester stabilisées aux rayons UV. Les bases de support sont fournies en acier peint. Boulonnerie en acier inoxydable A4. <strong>Lampe LED E14 fournie en 4000K (N), 3000K (3) ou 2700K (2) incluse. Aucun risque photobiologique dans des conditions normales d'utilisation ; groupe de risque RG0 exempt (EN62471).</strong>

<strong>BOULE EN PLASTIQUE :</strong> Ajoutez un P à la fin du code sélectionné, qui inclut la couleur de la LED, pour que le produit soit livré avec une boule en plastique opale blanche opaque IK07.
Ampoule à intensité variable, dimensions maximales : 80 mm, Ø 45 mm.