Stile Next 260

Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.
Base en polycarbonate et diffuseur en verre trempé et sérigraphié. 
Réflecteur en aluminium type L2-1060.
Joints en silicone.
Double serre-câble PG 13 + bouchon de fermeture pour alimentation simple. 
Vis six pans creux ch. 2,5 en acier inox type A4. 
Modèle breveté.
<strong>LED 4000K (N) ou 3000K (3) (blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240.
Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).</strong>

Lampes dim. max: E27 145 mm Ø 48 mm.