Stile Next 506L

Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.
Corps en aluminium primaire injecté EN-AB44100; haute résistance à l'oxydation, car passivé à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixé aux rayons UV.
Diffuseur en verre trempé et sérigraphié. 
Joints en silicone.
Visserie en acier inox type A4 ou AISI 316L. 
Modèle breveté.
<strong>LED 4000K (N) ou 3000K (3) (blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).</strong>
Disponible en version avec allumage tactile intégré, adapté à l'usage à l'intérieur.

Possibilité alimentation double entrée.