Tape 80



Codes LL14512: Kit composé des Tape 80 + LB1070068 (driver IP66) 
Codes LL14522: Kit composé des Tape 80 + armature à encastrer LB1250001 + LB1070068 (driver IP66)

Possibilité d'installer le produit avec ou sans ailette.