Time 180 Soft Midnight Function



Recommandé pour l'installation sur des poteaux métalliques de Ø60.Ne convient pas aux Still poteaux.
Câble version ON-OFF : 1m H05RN-F 2x1. Câble version DALI : 1m H07RN-F 4x1.