Cavo anti-risalita umidità

Cavo compatibile con i modelli Ago Garden, Ago Wall, Ago Garden Power, Ago Wall Power, Ago Q Garden, Ago Q Wall, Ago Q Garden Power, Ago Q Wall Power.
Il prodotto viene fornito cablato interamente con cavo anti-risalita umidità. Cavo disponibile in due misure: 2,5 m e 7,5 m. Il cavo anti-risalita umidità in neoprene è un tipo di cavo elettrico progettato con i trefoli di rame intrisi di un riempitivo idrofobico che impedisce la risalita dell’acqua all’interno della sua guaina, garantendo così maggiore sicurezza e durata, specialmente in ambienti umidi. Il rivestimento esterno in neoprene offre un’ulteriore resistenza all’acqua, agli oli, ai raggi UV e alle condizioni atmosferiche avverse.

Aggiungi 1 o 2 al codice del prodotto comprensivo di ottica e colore led.
Per esempio LL126100SN (con ottica S 25° e led color N 4000K) se lo si vuole acquistare con cavo da 7,5 m,
il codice diventerà LL126100SN2.

