Cavo standard Ago Garden, Ago Wall, Ago Garden Power, Ago Wall Power

Cavo compatibile con i modelli Ago Garden, Ago Wall, Ago Garden Power, Ago Wall Power.
Il prodotto viene fornito cablato interamente con cavo standard (H05RN-F 3X1 per la versione AC-DIRECT, H05RN-F 2X0,75 per la versione 24V). Cavo disponibile in quattro misure: 5 m, 10 m, 15 m e 20 m. Prodotto fornito con morsettiera coassiale 3 poli IP68 (codice LB11293).

Aggiungi 4 o 5 o 6 o 7 al codice del prodotto comprensivo di ottica e colore led.
Per esempio, LL126100SN (con ottica S 25° e led color N 4000K) se lo si vuole acquistare con l'aggiunta del cavo da 10 m, il codice diventerà LL126100SN5.

