Ago Garden Power



Cavo versione AC-Direct: 0,8m H05RN-F 3x1. Cavo versione 24V: 0,8mt H05RN-F 2x0.75.

Per l’acquisto del prodotto con cavo più lungo si consiglia <strong>Cavo standard Ago Garden, Ago Wall, Ago Garden Power, Ago Wall Power </strong>oppure <strong>Cavo anti-risalità umidità Ago Garden, Ago Wall, Ago Garden Power, Ago Wall Power.</strong>