Ago Q Garden Power



Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. Cavo anti-risalita umidità versione AC-Direct: 0,8m H05RN-F 3x1. Cavo anti-risalita umidità versione 24V: 0,8m H05RN-F 2x0.75.

Per l’acquisto del prodotto con cavo più lungo si consiglia <strong>Cavo standard </strong>oppure <strong>Cavo anti-risalità umidità.</strong>