Airy Top Ovale 300

Adatto anche ad uso esterno.
Riflettore in policarbonato o alluminio tipo L2–1060.
Guarnizione in silicone.
Viti in acciaio inox A4.
Predisposizione ingresso tubo rigido 16/20 mm.

Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm

Base e visiera in tecnopolimero e diffusore in vetro acidato. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm