Beta 4



Versione on-off: cavo 0,7m H05RN-F.
Versione DALI: cavo 0,7m H07RN-F.
Montando l'accessorio griglia di protezione si ha IK 08 5J xx7.

Adatto anche ad uso esterno e per sospensione. Installabile su blindo attraverso apposita staffa, o a sospensione o a soffitto con staffa plafone. Progettata per rispondere alle esigenze più complesse dell'illuminazione professionale sia indoor che outdoor. Ampia scelta di temperature colore, ottiche e finiture. Corpo in alluminio pressofuso con finitura. Diffusore in vetro trasparente. Guarnizioni in silicone per mantenimento grado IP66, assicurando protezione totale contro polvere e getti d'acqua potenti da ogni direzione. Bulloneria in acciaio inox A4. Il corpo del prodotto è composto da alluminio pressofuso; elevata resistenza all’ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Apparecchio pre-cablato e con garanzia pluriennale sul circuito LED. <strong>LED 5700K (5), 4000K (N) o 3000K (3). Nessun rischio fotobiologico; RG1 gruppo di rischio esente (EN62471).</strong>