CNC 35 2.0 Trimless Q



Versione Honeycomb non disponibile con ottica D.
Prodotto fornito con tappo per chiudere la controcassa in fase di installazione e gettata di cemento. Se si vuole anticipare l’installazione delle controcasse prima dell’arrivo dei faretti, è necessario l’acquisto del singolo tappo (codici LB1070045 o LB1070046).