CNC 50 2.0 Top 2L

Segnapasso minimalista per incasso. Adatto anche ad uso esterno. Corpo in alluminio e ghiera in acciaio AISI316L. Ampia scelta di temperature colore. Diffusore in vetro trasparente. Il prodotto presenta grado IP 67 ed è provvisto di Aquastop integrato che protegge il prodotto dalle infiltrazioni di acqua e umidità. Apparecchio pre-cablato e con garanzia pluriennale sul circuito LED, fornito cavo di alimentazione H05RN-F 2x0,75. Alimentazione esclusa 24Vdc o 500mA - 6V. 
<strong>LED 4000K (N) o 3000K (3), 2700K (2) o 2200K (1). Nessun rischio fotobiologico nelle normali condizioni di impiego; RG1 gruppo di rischio esente (EN62471).</strong>

Versione ghiera con 2 aperture da 110°.