Flag 430 Post



Consigliata l'installazione su pali conici Ø60. Non idoneo per pali Still.

La verniciatura a polvere (su metallo)assicura una finitura opaca e texturizzata, mentre la verniciatura a liquido (su plastica) permette di ottenere effetti estetici più brillanti e uniformi. L’impiego combinato di componenti in alluminio e plastica, può comportare variazioni nella resa cromatica, incidendo sull’omogeneità visiva del prodotto finale.