Linfa I sospeso



Il cilindro in ottone, presente sui modelli installati in luoghi a maggior rischio (per esempio installazione in zone marine o piscine) è naturalmente soggetto ad alterazioni dovute ad agenti atmosferici come umidità e sale, quindi può scurirsi nel tempo. Questa alterazione fa parte del suo aspetto caratteristico e distintivo.