Ola 330

Adatto anche ad uso esterno. 
Base in policarbonato, ottenuta da stampaggio ad iniezione proprio. 
Diffusore in PMMA antiurto tripla stabilizzazione ai raggi UV, ad alto spessore con finitura PoliGLASS, ottenuto da stampaggio ad iniezione proprio. 
Guarnizioni in silicone per il mantenimento del grado IP66. 
Sistema di chiusura tramite grani, con cava esagonale ch.2. 
Kit di fissaggio per il mantenimento del grado IP incluso. 
LED a tensione di rete, dimmerabile a taglio di fase. 
<strong>LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).</strong>

