Punto Applique

Lampada da parete o plafone. Adatto anche ad uso esterno con protezione IP 65. Diffusore in vetro bianco lucido. Alimentazione lampada E14 opale. Ampia scelta di temperature colore e finiture. Elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Fornito con trattamento "Bordo Mare" ideale per installazioni in luoghi a maggior rischio di corrosione. Bulloneria in acciaio inox A4. <strong>Lampada LED E14 fornita in 4000K (N), 3000K (3), 2700K (2) inclusa. Nessun rischio fotobiologico normali condizioni di impiego (come scritto sopra); RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).</strong>

<strong>SFERA IN PLASTICA:</strong> Aggiungi P alla fine del codice selezionato, comprensivo di colore LED, per avere il prodotto fornito con sfera in plastica opale opaca bianca IK07.
Lampadina dimmerabile dimensioni max 80mm Ø45mm.