Punto Hasta R

Piantana da giardino con asta telescopica, ideale per illuminare aree residenziali come panchine e tavoli da esterno. Adatto anche ad uso esterno con protezione IP65 e installazione a terra. Ampia scelta di temperature colore e finiture. Installazione mobile o fissa. Fornito anche con spina e trattamento "Bordo Mare" ideale per installazioni in luoghi a maggior rischio di corrosione. Fornito con 5m totali di cavo H05RN-F 2x1 (lunghezza cavo a partire dalla testa di prodotto). Il prodotto è disponibile in due configurazioni: Punto Hasta la versione standard a profilo lineare e Punto Hasta R con profilo calandrato. Alimentazione lampada E14 opale. Diffusore in vetro bianco lucido. Altezza modulabile da 1,20m a 3m circa per massima versatilità d'installazione. Il corpo del prodotto è composto da alluminio pressofuso; elevata resistenza all’ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Le basi di supporto sono fornite in acciaio verniciato. Bulloneria in acciaio inox A4. <strong>Lampada LED E14 fornita in 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2) inclusa. Nessun rischio fotobiologico nelle normali condizioni di impiego; RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).</strong>

<strong>SFERA IN PLASTICA:</strong> Aggiungi P alla fine del codice selezionato, comprensivo di colore LED, per avere il prodotto fornito con sfera in plastica opale opaca bianca IK07.
Lampadina dimmerabile dimensioni max 80mm Ø45mm.