Stile Next 260

Adatto anche ad uso esterno.
Base in policarbonato e diffusore in vetro temprato e serigrafato.
Riflettore in alluminio tipo L2–1060. 
Guarnizioni in silicone.
Doppio pressacavo PG 13+ tappo di chiusura per singola alimentazione. 
Viti imperdibili in acciaio inox A4 a testa esagonale ch.2,5.
Modello brevettato.
<strong>LED 4000K (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V.
Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).</strong>
Lampade dim. max: E27 145 mm Ø 48 mm

Lampade dim. max: E27 145 mm Ø 48 mm.