Flag 330 Post



Mit Adapter für die Montage auf Standardmast Ø60mm geliefert.

Die Pulverbeschichtung (auf Metall) sorgt für eine matte und strukturierte Oberfläche, während die Flüssigbeschichtung (auf Kunststoff) hellere und einheitlichere ästhetische Effekte bietet. Die kombinierte Verwendung von Aluminium- und Kunststoffteilen kann zu Schwankungen in der Farbwiedergabe führen, die die optische Homogenität des Endprodukts beeinträchtigen.