Punto Stelo

Gartenpoller mit Aluminiumstange, ideal für die Beleuchtung von Außenbereichen in Wohngebieten. Bodenmontage mit Fischer-Betonschrauben (im Lieferumfang enthalten). Große Auswahl an Farbtemperaturen und Oberflächen. Feste Installation. IP 65. Mit „Bordo Mare”-Behandlung geliefert, ideal für Installationen an Orten mit erhöhtem Korrosionsrisiko. Lieferung mit insgesamt 3 m Kabel H05RN-F 2x1 (Kabellänge ab Produktoberteil). Lampenfassung E14 opal. Diffusor aus glänzendem weißem Glas. Höhe 120 cm. Das Produktgehäuse besteht aus Aluminiumdruckguss; hohe Oxidationsbeständigkeit dank Passivierungsbehandlung auf Zirkoniumbasis und Lackierung mit UV-stabilisierten Polyesterharzen. Die Stützfüße sind aus lackiertem Stahl. Schrauben aus Edelstahl A4. <strong>LED-Lampe E14 in 4000K (N), 3000K (3) oder 2700K (2) im Lieferumfang enthalten. Keine photobiologische Gefahr unter normalen Einsatzbedingungen; RG0 risikofrei (EN62471).</strong>

<strong>KUNSTSTOFFKUGEL:</strong> Fügen Sie am Ende der ausgewählten Artikelnummer, einschließlich der LED-Farbe, ein „P“ hinzu, damit das Produkt mit einer mattweißer Opal IK07-Kunststoffkugel geliefert wird.
Dimmbare Glühbirne, maximale Abmessungen 80 mm, Ø 45 mm.