Standardkabel Ago Garden, Ago Wall, Ago Garden Power, Ago Wall Power

Kabel geeignet für Ago Garden, Ago Wall, Ago Garden Power, Ago Wall Power. 
Das Produkt wird komplett verdrahtet mit Standardkabel (H05RN-F 3X1 für die AC-DIRECT-Version, H05RN-F 2X0.75 für die 24V-Version) geliefert. Das Kabel ist in vier Größen erhältlich: 5 m, 10 m, 15 m und 20 m.
Das Produkt wird mit einer dreipoligen Koaxialklemme geliefert IP68 Klemme (Code LB11293).

Fügen Sie 4 oder 5 oder 6 oder 7 zum Produktcode hinzu, einschließlich Optik und LED-Farbe.
Zum Beispiel, LL126100SN (mit 25° S-Optik und 4000K N-Farb-LED), wenn Sie es mit dem Zusatz des 10 m Kabels kaufen möchten, wird der Code zu LL126100SN5.

