Cable estándar Ago Garden, Ago Wall, Ago Garden Power, Ago Wall Power

Cable apto para Ago Garden, Ago Wall, Ago Garden Power, Ago Wall Power. El producto se suministra totalmente cableado con cable estándar (H05RN-F 3X1 para la versión ACDIRECT, H05RN-F 2X0,75 para la versión 24V). Cable disponible en cuatro tamaños: 5 m, 10 m, 15 m y 20 m. Producto suministrado con bloque de terminalescoaxiales. Bloque de terminales IP68 de 3 polos (código LB11293). 

Añada 4 o 5 o 6 o 7 al código del producto incluyendo la óptica y el color del led. Por ejemplo, LL126100SN (con óptica S 25° y color de led N 4000K) si desea comprarlo añadiendo el cable de 10m, el código será LL126100SN5.

