Câble standard Ago Garden, Ago Wall, Ago Garden Power, Ago Wall Power

Câble adapté à Ago Garden, Ago Wall, Ago Garden Power, Ago Wall Power.
Le produit est fourni entièrement câblé avec un câble standard (H05RN-F 3X1 pour la version AC-DIRECT,
H05RN-F 2X0.75 pour la version 24V). Le câble est disponible en quatre tailles : 5 m, 10 m, 15 m et 20 m. 
Produit fourni avec un bornier coaxial Bornier 3 pôles IP68 (code LB11293).

Ajoutez 4 ou 5 ou 6 ou 7 au code du produit, y compris l'optique et la couleur de la LED.
Par exemple, LL126100SN (avec optique S 25° et couleur de LED N 4000K) si vous voulez l'acheter avec l'ajout du
câble de 10 m, le code deviendra LL126100SN5.

